

**Министерство по управлению государственным имуществом**

**Свердловской области**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «УКАЗАТЕЛЬ»**

1. Проектирование, изготовление и установка рекламной конструкции должны соответствовать требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам согласно:

- техническим регламентам и условиям, строительным нормам и правилам (СНиП);

- правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- национальным стандартам ГОСТ-Р;

- другим документам и правовым актам.

2. Рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса и информационного поля, предназначенные для размещения рекламы. Конструктивные элементы жёсткости
и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. Фундамент должен быть заглублен. Все металлоконструкции выполняются в строгом соблюдении проектной документации.

3. Технические характеристики рекламной конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

* внешние габариты рекламной конструкции не более – 5х5,35 м;
* размер информационного поля не более – 5х2,5 м;
* каркас и рекламное поле изготавливаются из материалов, предусмотренных проектной документацией;
* фундамент: заглубляемый;
* освещение: внутренний подсвет.