**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ «НЕСТАНДАРТНАЯ» (место № 0613472)**

1. Проектирование, изготовление и установка рекламной конструкции должны соответствовать требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции   
и производственным процессам, согласно:

- техническим регламентам и условиям, строительным нормам и правилам (СНиП);

- правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- национальным стандартам ГОСТ Р;

- другим документам и правовым актам.

2. Нестандартные рекламные конструкции – конструкции, имеющие формат, отличный   
от иных форматов, предусмотренных сборником типовых рекламных конструкций. Размерные характеристики, внешний вид и дизайн рекламной конструкции определяются   
по индивидуальному эскизному проекту и должны соответствовать паспорту места, приложенному к аукционной документации. Площадь информационного поля нестандартной рекламной конструкции рассчитывается исходя из площади прямоугольника, в который   
она вписывается.

Все конструктивные элементы выполняются в строгом соблюдении проектной документации.

3. Рекламная конструкция состоит из фундамента, каркаса и информационного поля. Размер каждого информационного поля составляет 1,8 м х 5,0 м. Торцы конструкции закрыты   
по периметру. Фундамент должен быть заглублен.