**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

1. Проектирование, изготовление и установка рекламной конструкции должны соответствовать требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам согласно:

- техническим регламентам и условиям, строительным нормам и правилам (СНиП);

- правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- национальным стандартам ГОСТ Р;

- другим документам и правовым актам.

2. Нестандартные рекламные конструкции – конструкции, имеющие формат, отличный
от иных форматов, предусмотренных сборником типовых рекламных конструкций. Размерные характеристики, внешний вид и дизайн рекламной конструкции определяются
по индивидуальному эскизному проекту. Площадь информационного поля нестандартной рекламной конструкции рассчитывается исходя из площади прямоугольника, в который она вписывается. Все конструктивные элементы выполняются в строгом соблюдении проектной документации.